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本说明书适用型号：HJTS27R-1五向对刀仪
产品外形尺寸图：
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技术参数:
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接线定义如下：
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橙线和绿线两组信号避免同时接入系统使用，请将多余线束良好绝缘，避免短路
对刀仪安装:

·  尽量安装在工作台铁屑和溅水比较少的地方；

·  必须垂直安装，确保底部平整以免造成精度误差偏大；需要调节底部4颗基米螺丝校准对刀面水平。
·  接线完毕后将对刀仪放置在对刀座的另外地方，测试对刀信号正常后再固定正确的位置；

·  请正确在额定 DC+24V±10% 20MA（MAX）电源范围内使用，以免过载烧坏内部元件；

·  电源线及信号线增加抗拉棉线，抗拉力在 30N (3KG)以上 ；

·  如需使用吹气功能，气管使用规格外径为 4MM、内径为 2.5MM、建议气压 0.3-0.6MPA。

深圳市弘匠科技有限公司

地址：深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区创业四路4号厂房A栋202

电话：0755-28963886
技术联系电话：13510615617
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