
精密单孔固定行程开关
 


●快动式开关元件	
[bookmark: _GoBack]●不锈钢材质柱塞	
●任何安装方向
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●型号规格                                                                 单位mm
	标准型号名称
	动态形态
	动作之前的移动
	行程
	外形
	保护构造
	触头

	EGTM12
	   A:NO
B:NC
	约0.5
	2.8
	M12X1.0
	IP67
	



●通用规格
	接点构造
	接点型

	动作形态
	A:NO/B:NC

	行程
	2.8

	动作点的
重复精度
	ON→OFF OFF→ON均如此0.003（范围）（条件：操作速度50~200mm/min）

	迟滞
	0

	接点精
度寿命
	500万次 （没有因摇动而导致误动作并在额定电压、电流范围内使用时）

	接触力
	20N


	外壳材质
	SUS304

	触头材质
	SUS HRC50

	电线
	防油线外径ф4.2标准长2米，拉伸强度30N，红黑黄白4芯线

	使用温
度范围
	0℃～80℃ 不得结冰

	接点额定值
	DC5V～DC24V 稳态电流10mA以下（突入电流20mA以下）

	标准附件
	2个螺母


※ 请勿使用10mm/min以下的操作速度。
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